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第1部分 [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]竞争性磋商公告
项目概况：
海安市如意紫都高空抛物监控项目的潜在供应商应在国咨项目管理有限公司官网获取采购文件，并于2026年08月11日09时00分（北京时间）前提交响应文件。
1、 项目基本情况
项目名称：海安市如意紫都高空抛物监控项目
项目类型：货物
所属行业：工业
预算金额：63万元。最高限价：63万元。最终报价超过最高限价的为无效响应文件。
采购需求：详见磋商文件，供下载，请仔细研究
合同履行期限：详见磋商文件
本项目不接受联合体投标。
本项目不接受进口产品参与。
[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013]二、供应商的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（提供复印件）；
2)上一年度的财务状况报告（提供参加本次开标前的会计报表，必须含资产负债表、利润表等证明材料，成立不满一年不需提供）；
3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供依法缴纳税收和基本养老保险等相关材料，应由税务、社保或银行部门出具。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
[bookmark: _GoBack]4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺书，格式见附件）； 
5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供承诺书，格式见附件）。
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]（二）本项目的特定资格要求：
1.具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；
2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。（提供查询结果并加盖公章）
（三）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目中同时参加磋商，一经发现，将视同围标处理；
（四）落实政府采购政策需满足的资格要求：详见磋商文件。
[bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800]三、获取采购文件
[bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359092]获取时间：2026年08月03日至2026年08月11日
方式：自即日起至投标截止时间前，从国咨项目管理有限公司官网下载，招标文件每套售价250元，开标现场收取，售后不退。
四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点
[bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393633]提交截止时间、磋商开始时间：2026年08月11日09时00分（北京时间）
地点：国咨项目管理有限公司海安市宁海南路229号二楼开标室
[bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc35393803]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359018]本项目投标保证金为人民币12600.00元，开标现场缴纳。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
    名称：如意紫都业主委员会　　
    地址：海安市江海西路 18 号  　
    联系方式：张志军  18014383596
2.采购代理机构信息
    名称：国咨项目管理有限公司
    地址： 海安市宁海南路229号
    联系方式：丁忠庆  0513-81819686

第二部分 磋商须知
一、本磋商文件由本公司解释
1、供应商在网上下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应向采购人或本公司以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。
2、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商。
二、磋商文件的澄清、修改、答疑
本公司可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，本公司将在提交首次响应文件截止之日5日前，以网上公告书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及本公司对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。
本公司或采购单位可视情组织答疑会。
三、响应文件的编写、份数和签署
1、供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件，自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。
2、响应文件正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。
四、响应文件的密封及标记
1、商务技术文件应将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）分别装订，合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。
2、响应报价表须单独密封，不得出现于其他投标文件中。
五、报价准备
1、磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价，少报无效。
2、最后报价应包括本项目的全部费用 (含一切必须的辅助材料费用)及相关服务费（含服务过程中评审会组织费、专家评审费等一切费用）等。 
3、最后报价将作为磋商小组评定成交供应商的组成依据。
六、响应文件的递交时间
供应商必须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。我公司或采购人将拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。
七、履约保证金
成交供应商在项目成交后需向采购人单位缴纳履约保证金，缴纳金额为成交价的8%。
八、相关费用
供应商承担参与磋商可能发生的全部费用，本公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
投标人在递交响应文件时需向招标代理机构缴纳招标文件工本费250元，该费用无论中标与否均不予退还。请投标人自带并按要求缴纳，否则招标人可以拒绝接收其投标文件。
本项目招标代理费3000元、评审专家费用900元，由成交供应商支付，此费用由供应商综合考虑在投标报价内。


第三部分 项目需求
请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。
一、整体系统总体要求
系统整体为纯数字网络高清防高空抛物专用系统，全楼栋全覆盖无盲区，无监控死角；
支持 24 小时不间断录像、夜间高清成像、逆光/楼栋强光抑制；
可对接小区现有监控机房、NVR、监控大屏、物业智慧管理平台；
设备兼容 ONVIF 标准协议，支持后期扩容、点位增加、平台对接；
整套系统稳定耐用，适应户外露天、风吹日晒、雨雪、高低温小区户外环境。
二、前端高空抛物摄像机核心技术参数（强制要求）
1. 基础硬件参数
镜头规格：大广角长焦专用镜头，适配 26–32 层高层楼栋，焦距按需匹配，单摄像机可覆盖整栋楼立面；
分辨率：≥400 万像素，视频码流≥4Mbps；
传感器：1/2.7 英寸及以上逐行扫描 CMOS；
防护等级：IP67 及以上防尘防水，户外全天候使用；
工作环境：温度 -35℃～+65℃，适应南方/北方气候；
供电方式：支持POE 网线供电（优先）或 DC12V 供电，施工布线简洁。
2. 核心成像 & 环境适应参数
红外夜视：远距离红外补光，夜间无灯光情况下整栋楼清晰成像，夜视距离≥80–100 米；
宽动态：超宽动态 WDR≥120dB，解决楼栋逆光、夕阳、灯光直射过曝 / 过暗问题；
强光抑制、背光补偿、3D 数字降噪、电子防抖；
畸变矫正：画面畸变修正，高层竖向拍摄画面无严重拉伸变形；
帧率：主码流 25 帧 / 秒，录像画面流畅不卡顿。
3. 高空抛物专属智能功能（关键必写）
AI 智能高空抛物检测：自动识别掉落物体（垃圾、杂物、花盆、衣物等）；
实时预警：检测到抛物后，画面弹窗、声光提示、平台消息推送；
轨迹追踪：物体坠落轨迹抓拍、定格、放大细节；
分区警戒：可自定义划定楼栋立面警戒区域，避免无关干扰；
抓拍留存：抛物瞬间抓拍高清图片 + 短视频片段，自动存档；
人车过滤：智能过滤行人、飞鸟、宠物、车辆移动，减少误报警。
三、存储 & 机房设备参数
网络硬盘录像机 NVR
支持 4K 高清解码，接入路数预留 20% 扩容余量；
支持 H.265 + 智能编码，节省存储空间；
硬盘位：多盘位，支持热插拔；
存储要求
视频录像存储不少于 90 天（物业常规硬性要求，可改为 30/60 天）；
抛物预警图片、报警事件日志永久存档；
网络设备
户外 POE 交换机：工业级、防雷、防尘，支持远距离网线传输；
全程网线、水晶头、配线架、机柜均采用国标工程级材质；
整套网络满足高清视频稳定传输，无卡顿、断联。
四、布线、安装施工技术要求
点位布局：
每单元 / 每楼栋科学布点，保证 26–32 层楼顶至一楼地面全覆盖无死角，无监控盲区；
摄像机安装角度、高度经过专业测算，杜绝拍摄邻居室内、侵犯住户隐私；
施工规范：
线路户外穿镀锌钢管 / 阻燃 PVC 管防护，防老化、防鼠咬、防人为破坏；
外墙施工合规，高空作业人员持证上岗，购买施工意外险；
所有管线固定牢固，美观规整，贴合建筑外立面，不破坏墙体防水、外墙保温；
防雷接地：
前端设备、交换机、机房设备做二级防雷、接地处理；
小区雷雨天气设备不烧毁、不黑屏。
五、软件平台 & 管理功能要求
支持电脑端、物业值班室大屏、手机 APP / 小程序多端查看；
实时预览、历史录像回放、按时间 / 楼栋 / 单元精准检索；
报警日志查询、导出、备份，支持事件一键取证；
权限分级：管理员、保安、物业不同账号权限分开；
设备在线状态监测，设备离线、故障自动报警提醒。
六、售后服务 & 质保要求
设备质保：整机免费质保3年，AI 算法终身免费升级；
施工质保：线路、安装工艺、管路防水质保 3 年；
售后响应：
7×24 小时技术咨询；
本地售后团队，故障报修2 小时响应，24 小时上门维修；
免费服务：
完工后免费对物业人员操作培训；
每年不少于 2 次免费巡检、设备除尘、线路排查；
备品备件：中标方需预留同型号易损设备备件，保障快速更换。
所有设备需提供原厂正品、出厂合格证、检测报告、3C 认证；
严禁翻新机、工程次品、贴牌设备，中标后可抽样送检；
包含：方案设计、现场勘测、设备供货、安装调试、系统联调、验收、培训、全套售后；
完工提供完整竣工资料：点位图、系统拓扑图、设备清单、操作手册、竣工图纸。
七、验收标准
所有监控点位成像清晰，全覆盖无盲区；
夜间、逆光、雨天成像达标，AI 抛物检测报警灵敏、误报率低；
录像存储时长达标，回放流畅、可正常导出取证；
线路规整、外墙无破损、防水达标、设备运行稳定；
整体系统连续试运行 7 天无故障，方可竣工验收。
系统满足公安、城管社区取证要求，视频格式通用，可直接作为取证资料。
八、其他要求
1.签定合同日期：成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
2.交货期（服务时间）：合同签订后60天内安装并调试完成。
3.交货（服务）地点：海安市如意紫都小区内
4.验收：本项目验收由相关专家进行验收，验收费用由中标单位承担。
九、清单及参数
	前端高空抛物部分
	
	
	

	序号
	名称
	参数要求
	数量
	单位
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	400万高空抛物变焦枪型网络摄像机
	传感器类型：1/2.8英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2688×1520；
最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：120m（红外）；
补光灯：4颗（红外灯）；
镜头类型：电动变焦；
镜头焦距：2.7mm～13.5mm；
镜头光圈：F1.6；
视场角：水平：104°～29°；垂直：54°～16°；对角：125°～34°；
高空抛物：抛物检测；
智能编码：H.264:支持；H.265:支持；
AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）；
宽动态：120dB；
走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）；
音频接口：支持；
报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；SD卡寿命不足；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；虚焦侦测；音频异常侦测；声强突变；电压检测；场景变更；外部报警；安全异常；抛物检测；；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；大华云联；
预览最大用户数：20个（总带宽：64M）；
最大Micro SD卡：256GB；
除雾功能：支持；
RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）；
音频输入：1路（RCA头）；
音频输出：1路（RCA头）；
报警输入：3路（湿接点，支持直流3～5V电位，5mA电流）；
报警输出：2路（湿接点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；
模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）；
供电方式：DC12V/PoE；
防护等级：IP67；
防腐蚀等级：普通防护
	64
	台
	26层以下，11栋，16个单元楼，前后监管

	2
	400万高空抛物变焦枪型网络摄像机
	传感器类型：1/2.8英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2688×1520；
最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：120m（红外）；
补光灯：4颗（红外灯）；
镜头类型：电动变焦；
镜头焦距：2.7mm～13.5mm；
镜头光圈：F1.6；
视场角：水平：104°～29°；垂直：54°～16°；对角：125°～34°；
高空抛物：抛物检测；
智能编码：H.264:支持；H.265:支持；
AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）；
宽动态：120dB；
走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）；
音频接口：支持；
报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；SD卡寿命不足；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；虚焦侦测；音频异常侦测；声强突变；电压检测；场景变更；外部报警；安全异常；抛物检测；；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；大华云联；
预览最大用户数：20个（总带宽：64M）；
最大Micro SD卡：256GB；
除雾功能：支持；
RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）；
音频输入：1路（RCA头）；
音频输出：1路（RCA头）；
报警输入：3路（湿接点，支持直流3～5V电位，5mA电流）；
报警输出：2路（湿接点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；
模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）；
供电方式：DC12V/PoE；
防护等级：IP67；
防腐蚀等级：普通防护
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	26层以上34层以下，9栋，15个单元，前后监管

	3
	400万高空抛物变焦枪型网络摄像机
	传感器类型：1/2.8英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2688×1520；
最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：120m（红外）；
补光灯：4颗（红外灯）；
镜头类型：电动变焦；
镜头焦距：6mm～24mm；
镜头光圈：F1.5；
视场角：水平：40°～17°；垂直：22°～9°；对角：46°～19°；
高空抛物：抛物检测；
智能编码：H.264:支持；H.265:支持；
AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）；
宽动态：120dB；
走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）；
音频接口：支持；
报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；SD卡寿命不足；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；虚焦侦测；音频异常侦测；声强突变；电压检测；场景变更；外部报警；安全异常；抛物检测；；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；大华云联；
预览最大用户数：20个（总带宽：64M）；
最大Micro SD卡：256GB；
除雾功能：支持；
RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）；
音频输入：1路（RCA头）；
音频输出：1路（RCA头）；
报警输入：3路（湿接点，支持直流3～5V电位，5mA电流）；
报警输出：2路（湿接点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；
模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）；
供电方式：DC12V/PoE；
防护等级：IP67；
防腐蚀等级：普通防护
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	4
	网络硬盘录像机
	主处理器：工业级微控制器；
操作系统：嵌入式Linux操作系统；
后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检；
前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯；
周界后智能性能（路数）：4路，每路绘制10规则线；
周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）；
人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸；
人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持16路图片流，最多同时处理16张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持2路视频流，最多同时处理12张/秒人脸；
人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）；
接入路数：32路；
分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；
解码能力：不开智能：2路32MP@25fps；2路24MP@25fps；4路16MP@25fps；6路12MP@25fps；9路8MP@25fps；12路6MP@25fps；14路5MP@25fps；18路4MP@25fps；32路1080p@25fps；开智能：1路32MP@25fps；1路24MP@25fps；2路16MP@30fps；4路12MP@30fps；6路8MP@30fps；8路6MP@30fps；8路5MP@30fps；12路4MP@30fps；24路1080p@30fps；
RAID：RAID0/1/5/6/10；
报警输入：16路；
报警输出：9路，其中8路继电器输出，1路12V1A ctrl输出；
硬盘接口：9个SATA，单盘最大20T；
RS-485接口：2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）；
网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）
▲支持同时接入2路普通的网络摄像机，触发人脸检测报警时，可联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、语音提示、上传中心、发送邮件、蜂鸣报警、轮巡、云台联动以及日志记录；
▲样机可对指定网卡设置多个路由表信息，可访问多个不同局域网网段的网络环境设备
▲可调节鼠标指针灵敏度，支持操作界面透明化
▲可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持2路分辨率为8192×3840、帧率为25帧/s或5路分辨率为4000×3000、帧率为25帧/s或8路分辨率为4096×2160、帧率为25帧/s或16路分辨率为2560×1440、帧率为30帧/s或32路分辨率为1920*1080、帧率为30帧/s
▲支持手动抓图、定时抓图和事件抓图3种抓图模式
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	5
	硬盘
	8TB
	20
	块
	

	6
	智慧小区物联综合管理平台
	软硬一体化部署，插电可用，7*24小时稳定运行；
视频单台600路，分布式最大1200路，门禁单台150路（包括门禁和门口机），分布式最大300路，可视对讲单台室内机2000路，分布式最大4000路，停车单台车道5进5出，150个车位，分布式最大10进10出，300个车位；
平台支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB）运行使用；
支持大华协议\大华主动注册协议\GB28181协议\Onvif协议\海康协议；
丰富的智能应用：支持丰富的智能应用检测，例如高空抛物、电瓶车入梯检测等，保障小区安全；
多样化便民服务：业主移动端在线认证，人房车信息自助登记，降低物业信息采集人力成本。呼叫转移业主APP，语音视频通话复核一键开门，快速呼叫物管中心求助；
平台一键上云：云边融合平台快速一键上云，体验更加丰富的云端服务应用，如云视频、云门禁等；
操作系统：CentOS7.7 ；
处理器：双核四线程高性能处理器(Intel Core i3-1115G4),3.0GHZ主频；
内存：DDR4内存条-16GB-2666-无ECC-SODIMM*2
存储：1个 128G-SSD固态硬盘，1个 4T-3.5英寸企业级机械硬盘（产品更新迭代硬盘存在差异，具体以现场到货为准）；
▲支持访客机登记的人脸下发到人脸设备中，访客可通过人脸开门，支持设置访客人脸抓拍后自动签离；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标人公章）
▲支持按人脸设备和人脸库进行人脸复核，如设备人脸数据和平台下发的不对应，可再次下发同步。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标人公章）
▲支持设备按模板导入与导出功能；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标人公章）
▲支持按设备进行卡片复核，可展示卡号、人员姓名、房间号、平台端是否有、设备端是否有，可选择只显示不同的数据（平台端和设备端的权限差异），可一键将平台上有、设备上没有的人员卡片信息下发到设备；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标人公章）
▲支持按设备进行人脸复核，可展示人员编号、人员姓名、房间号、平台端是否有、设备端是否有，可勾选只显示不同的数据（平台端和设备端的权限差异），可一键将平台上有、设备上没有的人员、人脸信息下发到设备。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标人公章）
▲支持对在线的设备进行清空重发； 支持快速下发的设备，可对授权信息进行压缩、打包快速下发,可选下发内容包括特征值＋原图＋指纹、特征值＋指纹、仅特征值；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标人公章）
▲支持接入网关管理第三方门禁设备；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标人公章）
▲支持对添加/导入的人员头像进行人脸图片质量检测，可返回不合格的照片原因记录；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标人公章）
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	7
	光纤
		12芯电信级
	3000
	米
	

	8
	400万摄像机
	采用AI ISP技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测)
采用超星光级超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
默认可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps
支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
内置高效暖光补光灯，最大监控距离40米
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
内置麦克风
支持DC12V供电方式
  支持IP67防护等级
	50
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	9
	网线
	4*2*0.5
	15
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	10
	光纤收发器
	千兆
	58
	对
	

	11
	交换机
	6口千兆POE
	58
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	12
	汇聚交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps（提供官网截图证明并加盖原厂公章）;
2.提供不少于24个千兆电口，4个千兆光口（提供官网截图证明并加盖原厂公章）;
4.为方便后续运维管理，简化和加快交换机的安装和启动过程，设备需支持复位按钮和清配置按钮(PNP)(提供官网证明并加盖原厂公章)；
5.设备硬件国产化，cpu，转发芯片需为厂商自研（非采用第三方厂商品牌研发芯片），（提供第三方测试报告并加盖原厂公章）；
6.支持堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机;
7.设备需支持ID指示灯，维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备，便于快速定位设备位置，(提供官网截图证明并加盖原厂公章)；
8.支持Telemetry技术；
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	不锈钢防水箱
	
	58
	个
	30*40

	14
	立杆
	
	58
	个
	含立杆基础

	15
	机柜
	42U
	2
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	16
	线管
	
	20
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	17
	安装调试
	
	
	
	

	注：（1）本项目采购的设备需与小区原有设备及系统兼容，保证整个系统能正常运行，请各投标人综合考虑报价；




第四部分  磋商程序和内容
一、本公司组织磋商活动
1、成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。
超过公开招标限额额标准的项目，竞争性磋商小组应当由5人以上单数组成。
采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
2、竞争性磋商小组的职责：
评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。
评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。
磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
3、竞争性磋商小组成员的义务：
遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、本公司答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。
二、供应商的法定代表人或授权人须持身份证准时参加磋商。
三、评审程序、内容
1、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。 
磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
4、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以是2家。
5、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、本公司应当退还退出磋商的供应商的保证金。
磋商时间由磋商小组掌握。
四、评审方法-综合评分法
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度
1、供应商资格是否符合;
2、响应文件是否完整；
3、响应文件是否恰当地签署；
4、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；
5、是否有计算错误。
（二）误差纠正
1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；
2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；
3、正本与副本有矛盾的，以正本为准；
4、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。
（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理		
1、未按照磋商文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；
2、不具备磋商文件中规定的资格要求的；
3、响应报价超出预算的；
4、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。
（四）出现下列情形之一的，磋商失败
1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；
2、出现影响采购公正的违法违规行为的；
3、供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4、因重大变故，采购任务取消的。
除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
五、评审标准
商务技术部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。
供应商得分为磋商小组成员的平均分。
（1） 商务技术分：70分
	序号 
	评分点名称 
	分值
	评审标准

	1
	技术指标
	30
	由评委根据技术参数响应及偏离表的应答情况进行评分，全部满足技术指标要求的得30分；加▲为重要指标，出现负偏离每项扣1分，其他设备或技术指标项出现负偏离，每项扣0.5分，扣完为止；
投标人需按要求提供相关证明材料或截图等佐证材料，证明材料或功能截图需要与招标文件描述的功能吻合，未能提供相关证明材料或功能截图不符合要求的，视为负偏离。
注：重要指标参数请在相关佐证材料中以醒目的方式标注。

	2
	投标人综合能力
	4
	投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系证书，每提供一个得1分，最高得4分；
以上内容均需提供证明材料扫描件（加盖公章）。

	3
	成功案例
	6
	投标人提供类似项目建设成功案例合同扫描件和验收报告，有一个得2分，最多得6分。

	4
	运营服务能力
	4
	1.投标人针对本项目拟派的项目负责人具备IT服务项目经理证书的，得1分，不提供不得分；
2.投标人针对本项目拟派的技术负责人具备高级工程师（电子信息）证书的，得1分，不提供不得分；
3.项目组成员中具有高级信息系统项目管理师、工程师（电子信息工程）、网络工程师、高级工程师（互联网与信息系统）、低压电工作业或高压电工作业证，每提供 1 项得1分，不重复得分，最高得2分，以提供的证书原件扫描件为准；
须提供上述人员在投标供应商公司注册所在地社保部门出具的社保缴纳证明并加盖供应商单位公章扫描件。

	5
	售后服务和培训方案
	10
	1. 售后流程规范性：有完整售后服务流程图，并提供售后服务24小时热线电话（固话、手机号），得1分；
2.服务时效性：承诺接到报修电话立即响应，2小时内到达现场并修复，如果24小时内不能修复，则免费提供备用设备的得1分，其他不得分（提供承诺函并加盖公章）；
3.培训；具有完整的培训计划和内容得2分，不满足要求或不能提供的不得分。
4.投标人承诺延长所有设备的质保期，每延长1年得2分，最高得6分。提供延长质保的承诺书（格式自拟）。

	6
	技术方案
	13
	1、 根据小区的实际情况及需求，提供点位图，点位图合理可行的得3分，一般的得1分，存在明细错误、不合理的不得分。
2、 对目前小区已有的监控点位进行摸排，提供合理的补盲方案，合理可行的得3分，一般的得1分，存在明细错误、不合理的不得分。
3、 本项目为改造项目，供应商需提供与原有设备兼容性方案，包括机房等部位，合理可行的得3分，一般的得1分，存在明细错误、不合理的不得分。
4、 供应商针对本项目情况制定总体施工方案进行综合评分，内容包含但不限于：①改造方案、②对各类设备安装、调试的流程、效果、检验标准及方案、③施工前期准备及方案、④施工进度等施工方案每个方面得1分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止；未提供的不得分。本小项最多得4分。

	7
	节能环保
	3
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。
3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。


(二）价格分：30分
综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
七、成交通知
成交结果在国咨项目管理有限公司官网公告。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。
第五部分  合同签订与验收付款
   合同格式（略）
一、成交供应商和采购人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。
二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请本公司、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。
三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。
四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。
五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。
合同签订后支付合同价的30%，安装调试完成并验收通过后付至合同价款的90%，余款待质保期满后一次性付清。
六、政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策


           第六部分  质疑提出和处理
格式请在南通公共资源交易平台“办事指南-下载专区-有关质疑资料”下载
一、质疑的提出
1、质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。
2、领取磋商文件的供应商应根据第二部分“磋商须知”中第一点第1项的约定提出疑问；质疑提出的有效时限，见《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条。
在磋商过程中，凡主持人或磋商小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。
3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给本公司。本公司不具有法定调查、认定权限。
4、对本次磋商有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。
对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。
相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。
招标代理机构、采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。
二、《质疑函》的受理和回复
1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商授权人送达采购单位和本公司。
2、对符合提出质疑要求的，采购单位和本公司签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。
3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。
4、采购人、本公司负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或磋商小组审核，并将审核意见回复质疑人。
必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。
5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人、本公司以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。
三、质疑处理
1、质疑成立的处理。本公司终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。
2、质疑不成立的处理。
1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。
2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。
3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。本公司有权取消会员供应商资格三个月的违约处理；同时，视情列入不良供应商名单。
4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，本公司请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。本公司有权取消会员供应商资格六个月的违约处理；同时，列入不良供应商名单。
5）质疑人不能提供相关佐证材料的，本公司已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。本公司有权取消会员供应商资格一年的违约处理；同时，列入不良供应商名单。
6）对明显有违事实的、经相关专家或磋商小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，本公司有权取消会员供应商资格一年的违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由本公司组织的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通公共资源交易平台、省、国家级相关媒体予以披露。
7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。
四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。磋商人有权取消其相应的会员供应商资格，同时对其在1至3年内禁入由磋商人组织的政府采购活动的违约处理。
五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，磋商人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。磋商人有权取消其相应的会员供应商资格，同时对其在1至3年内禁入由磋商人组织的政府采购活动的违约处理。
六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通公共资源交易平台、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。



第七部分  响应文件组成
响应文件由资格审查证明材料、价格响应文件、商务技术响应文件三部分组成。按以下三部分分别装订。
一、资格审查证明材料（一正两副，并在密封袋上封口处加盖单位公章）：
1、关于资格的声明函；
2、法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）;
3、法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证复印件（原件随身备查）；
4、请按竞争性磋商公告资格要求提供相应的佐证材料（提供复印件并加盖公章。）; 
5、其它需要提交的资格审查证明材料。
二、价格响应文件（一正两副，不得出现在商务技术响应文件部分）：
1、报价表
2.分项报价明细表；
3. 中小型、微型企业声明函
三、商务技术响应文件（一正两副，不能出现报价）：
1、磋商供应商情况一览表
2、商务部分正负偏离表
3、技术部分正负偏离表
填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。
4、为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。
5、评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。
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资格审查文件/商务技术/价格响应文件







[bookmark: _Toc15070_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc32221_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15838_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc32629_WPSOffice_Level2]供应商(盖公章)：                                

[bookmark: _Toc40_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10384_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22229_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20838_WPSOffice_Level2]法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：            

[bookmark: _Toc4216_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24834_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5332_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20616_WPSOffice_Level2]日   期：        年     月     日

附件1
关于供应商资格声明函

                   ：
本公司愿就由组织采购的            （采购项目名称)竞争性磋商活动进行谈判响应。本公司所提交的响应文件中所有关于谈判响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
特此声明


单位名称（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日    期：    年 	 月 	日











附件2


 法定代表人身份证明

        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                               

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章






















附件3


法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系        （授权单位名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于    年    月       日起生效。代理人无转委托权。

附：授权委托人情况：
姓名：         性别：    年龄：      职务：          
身份证号码：               
手机：                      传真：       




代理人(被授权人):        
授权单位名称（盖章）：        
授权单位法定代表人（签字或盖章）：        

 年  月  日
授权委托人身份证复印件

（粘贴此处）

注: 若授权委托人参加投标时将本授权委托书原件及身份证原件带至开标现场核查。




附件4

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料


                         ：
我方参加你方的                          （项目名称）的投标，现我方向你方慎重承诺：
本单位      （具备/不具备）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖章）：                       
法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：             
                                          年  月    日















附件5

5、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明
                          

我公司（本人）郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。





                                供应商名称（公章）：
                      授权代表签字：_______________________
                                 日期：______年    月    日









附件6

供应商情况一览表
	单位名称
	

	单位优势及特长
	

	单位
概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	营业额
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要
产品
	1.

	
	固定资产
（万元）
	原值：

净值：

	
	
	2.

	
	占地面积
	M2
	
	
	3.

	本次
投标
产品
情况
	本次投标
产品名称
	型    号
	上年
产销量
	产品技术
先进水平
	曾获何级
何种奖励
	主要用户
名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	其它
	近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其磋商资格将被取消）。
	如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

	
	
	





附件7

商务部分正负偏离表
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的商务条款
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。
3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加海安市公共资源交易中心组织政府采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。




供应商名称：                           （盖章）








附件8

技术部分正负偏离表
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的技术要求
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。
3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加海安市公共资源交易中心组织政府采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。


供应商名称：                                （盖章）











附件9
报价总表
供应商全称（加盖公章）：
项目名称：
	磋商货物、服务名称
	磋商报单价
	磋商总报价

	
	小写：
	大写：
小写： 

	主要货物、服务制造商及产地
	
	

	
	
	


日期：
填写说明：
1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。
2、如有分包，供应商参与任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。


















附件10

分项报价明细表（服务类）
供应商（盖章）：
	序号
	名称
	服务范围
	服务要求
	服务时间
	服务标准
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	



注：供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。















附件11
供应商信用承诺书
为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。
投标供应商全称(盖公章)：
法定代表人（签字或盖章）：
时间：  年  月   日
35
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